


## Работа с DALI masterCONFIGURATOR

1. Проверить, что выбран порт USB при работе с DALI USB конвертером.


2. Раздача новых адресов



3. Поиск устройств в уже настроенной сети



3. Изменение короткого адреса




a. Загрузить новую Value в DTR регистр для DALI устройства с адресом 0 (A0)

adress 0, command 257, value 5 (например)


b. Проверить что значение загрузилось в DTR

comand 152



b. Записать значение из DTR в качестве короткого адреса

command 128

****